Załącznik Nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA**

1. **DEFIBRYLATOR AED WRAZ Z KLUCZEM PEDIATRYCZNYM – 1 sztuka:**
2. Półautomatyczny defibrylator AED,
3. Urządzenie musi być intuicyjne w obsłudze – prowadzące użytkownika za pomocą komunikatów głosowych i/lub wizualnych przez cały proces udzielania pomocy,
4. Możliwość użycia u osób dorosłych oraz dzieci,
5. Bateria litowo-manganowa o trwałości minimum 4 lata i zapewniająca nie mniej niż 200 wyładowań o maksymalnej energii,
6. Samoprzylepne elektrody o trwałości minimum 24 miesiące od daty produkcji – jeden komplet uniwersalnych elektrod przeznaczonych zarówno dla pacjentów dorosłych, jak i dzieci.
7. **Odporność na warunki zewnętrzne:**
8. zakres temperatury pracy: min. -10°C do +50°C,
9. odporność na wilgotność: do 95%.
10. **Wyposażenie:**
11. walizka transportowa typu PELI lub równoważna – odporna na uderzenia, wodoodporna, umożliwiająca bezpieczny transport urządzenia,
12. zestaw ratowniczy (nożyczki, maszynka do golenia, rękawiczki, maseczka do resuscytacji),
13. instrukcja obsługi w języku polskim,
14. klucz pediatryczny (umożliwiający przełączenie urządzenia w tryb dla dzieci).

9) Wymagania:

1. urządzenie musi posiadać oznaczenie CE i być dopuszczone do obrotu na terenie UE zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także posiadać europejski certyfikat zgodności z rozporządzeniem MDR,
2. gwarancja minimum 5 lat na defibrylator.
3. **ZAPORA PRZECIWPOWODZIOWA – 5 sztuk:**
4. Długość zapory: 15m,
5. Średnica po napełnieniu: min. 45 cm – 60 cm,
6. Konstrukcja: jednokomorowy rękaw samonośny (po wypełnieniu wodą przybiera kształt spłaszczonego walca),
7. Łączenie segmentów: system pozwalający na szczelne łączenie kilku odcinków zapory bez przerwy w ciągłości bariery,
8. Kotwienie / stabilizacja: możliwość zamocowania zapory do podłoża (za pomocą pasów / kotew) w celu zwiększenia stabilności przy naporze wody,
9. Złącza:

* Napełnianie: min. Storz 52,
* Opróżnianie: min. Storz 52,

1. Zakres temperatur pracy: od –40 °C do +70 °C,
2. Certyfikaty jakości i zgodności,
3. Gwarancja: min. 24 miesiące.